TOSHIBA e-STUDIO Série

	Copyright(c) 2003-2023 Toshiba Tec Corporation Tous droits réservés
			29 août 2023

Ce produit présente les restrictions et problèmes suivants.  Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant l'utilisation du produit.


------------------------------------------------------------------------------
<Pour modèles couleur>
        pour Macintosh PPD (Mac OS X 10.12.6 ou version ultérieure)               Version 7.117.3.0

<Pour modèles noir et blanc>
        pour Macintosh PPD (Mac OS X 10.12.6 ou version ultérieure)               Version 7.117.3.0
------------------------------------------------------------------------------

Certains faits
==============

1. Impression Macintosh

- Lorsque l’on effectue l’impression sur Mac OS X 10.4.* to 11.*, il n’est pas possible d’utiliser AppleTalk.

- Lorsqu'une imprimante est ajoutŽe via la connexion IPP sous Mac OS-X 10.8.* ou versions ultŽrieures, un avertissement, "Impossible de vŽrifier l'imprimante sur le rŽseau", appara”t. Il est possible d'imprimer en appuyant sur le bouton "Continuer" sur l'affichage d'avertissement. 

- N'entrez pas plus de 10 000 pour le paramtre de taille pour le papier personnalisŽ sous Mac OS-X 10.8.* ou versions ultŽrieures.

- Toutes les options d'agrafage sont affichées bien que certaines ne puissent pas être utilisées.  Par exemple, on peut sélectionner l'agrafage Milieu gauche même lorsqu'on utilise A3. Comme on ne peut pas agrafer sur le bord long A3, la tâche d'agrafage ne sera pas exécutée.  Cependant, l'impression s'effectuera.

- Selon les finisseurs connectés, les fonctions d'agrafage ne sont pas disponibles au niveau du Bac 1.

- Quand on utilise Macintosh et on effectue l'impression à partir d'un fichier Adobe Acrobat PPD sur un papier de format autre que Letter ou A4 et la source de papier devant être utilisée est spécifiée, l'impression pourrait être effectuée sur le format de papier Letter ou A4 alimenté à partir de Alim. Manuelle.  Lorsque l'on imprime sur un papier de format autre que Letter ou A4, régler la source de papier sur Auto.

- Le code départemental "00000" est accepté sur le Mac mais pas sur le contrôleur.

- Lorsque l'on désigne le format papier dans le réglage de page, le format papier tel que A4 ou Lettre pourrait ne pas être affiché et "Autres" peuvent être affichés. Dans ce cas, l'on peut changer en un autre format papier et presser "OK" ou le réglage ne pourra pas revenir à "Autres" si on désigne l'autre "Format pour".

<e-STUDIO6550C Série / e-STUDIO6570C Série>
- Lors de l'utilisation du finisseur MJ-1103/MJ-1104, l'agrafage des copies n'est pas possible sur le Plateau 1.

<e-STUDIO4540C Série / e-STUDIO456 Série>
- Lors de l'utilisation du finisseur MJ-1101/MJ-1106, l'agrafage des copies n'est pas possible sur le Plateau 1.

<e-STUDIO2550C Série / e-STUDIO5055C Série / e-STUDIO457 Série>
- Lors de l'utilisation du finisseur MJ-1107/MJ-1108, l'agrafage des copies n'est pas possible sur le Plateau 1.

--------------------------------------------------------------------------------
Marques déposées
--------------------------------------------------------------------------------

- Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, TrueType et LaserWriter sont les marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et autres pays.
- PostScript et les marques de fabrique et d'autres produits Adobe Systems représentent les marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et autres pays.
- TopAccess est une marque déposée de Toshiba Tec Corporation.
- Les autres noms de compagnies et noms de produits mentionnés dans ce manuel sont les marques déposées de leurs compagnies respectives.
